2018-09-14
1、修改了VOCs判定的部分代码，解决了多个污染物情况下，位置靠下的污染物可能在是否是VOCs判定问题上出错，影响非致癌危害商计算结果的问题；
2、解决了上海导则计算结果不受到暴露途径勾选影响，均计算全途径暴露的问题；
3、修正了六价铬的毒性参数与GB36600-2018所采用毒性参数不一致的问题；
4、铅增加了“仅提供筛选值”描述；
5、首页增加“检查更新”按钮，点击后提示当前版本更新时间，并打开软件下载地址以便查询是否有更新版本。
6、修改了使用说明的相关内容。
7、下载链接修改为文件夹，便于未来更新，地址变更为“https://pan.baidu.com/s/14yXFLSzNsbFm1VznWWm-dQ”。
2018-09-15
1、修正了六价铬筛选值的错误。
2018-09-18
1、修正了部分错误的筛选值。
2018-10-26
1、修正了重庆筛选值的表头问题。
2018-11-24
1、修正了地下水埋深与包气带厚度、毛细带厚度的关联问题。
2、增加了石油烃（C10-C40）指标，调整了筛选值的对应关系。
2019-01-08
1、按照上海导则修正了上海导则的参数值。
2019-09-29
1、按照RSLs最新版本修正了部分增补污染物的IUR参数值，如甲醛，联苯胺，百菌清等；
2、修改部分表头文字，第二层次的计算值表头括号内修改为“模型计算值”；
3、增加地下水埋深、包气带厚度和毛细带厚度三个参数之间的校验，如果输入的包气带厚度+毛细带厚度不等于地下水埋深，会将包气带厚度标红。
2020-04-08
1、修改了第13行污染物存在部分公式连接错误的问题。
2020-04-11
1. 地下水筛选值增加了增加了上海市地方标准
2. 污染物增加了上海市的石油烃分类
2020-04-12
1、修正了7723-14-0的中文名，应为“磷（白磷）”
2020-05-07
1、修正了上海市石油烃分类的Da、Dw参数。原参数因为单位原因，存在数量级错误。
2020-05-29
1、 把地下水筛选值更新成国家的标准
2、增加了一些污染物的毒性参数
3、第二层次风险评估结果页面更全面的增加了计算结果
4、增加了EPA血铅模型，包括ALM和IEUBK模型
2020-06-03
1. 修改了暴露量显示的错误
2. 修改了部分污染物毒性参数
2020-06-06
1. 优化了表格运行性能，提高了污染物输入和删除的表格反应速率，代价是第一次运行血铅模型时速度较慢
2020-06-10
1. 增加了一些修复技术案例
2020-06-28
1. 修改了石油烃的挥发性污染物属性
2020-07-2
1. 增加了风险控制值的单位
2. 修改了污染物的毒性参数，并且污染物种类增加到973
3. 增加了深圳的土壤背景值和筛选值
2020-07-3
1. 增加了氨的Koc
2020-07-06
1. 修正了筛选值的标题错误
2020-07-08
1. 增加了地下管线探测的服务推广
2020-07-12
1. 修正了没有CAS号的污染物毒性参数
2020-07-28
1. 修正了总石油烃的RFDo
2020-08-19
1. 增加了深圳铊的筛选值（之前放在氯化铊）。
说明：深圳制定铊的筛选值参考的是德州风险削减项目的毒性参数，但该数据库有一个标注错误：英文名为Thallium的污染物对应的CAS号为7791-12-0，而该CAS号对应的化合物实际为氯化铊，金属铊的CAS号为7440-28-0。所以，深圳铊的筛选值实际上是基于氯化铊的毒性参数，而非金属铊，所以结果相比上海已废止的地方筛选值较大。
2020-09-05
1. 增加了河北的筛选值
2020-10-09
1. 修正了203号污染物的名称
2. 修正了多氯联苯分段的毒性参数
2020-12-8
1. 修正了1,1,2-三氯乙烷的VOC定义
2. 修正了计算基于保护地下水的土壤控制值的bug
2021-2-2
1. 增加了江西省地方标准
2. 将部分污染物毒性参数变回HJ25.3中的数值
3. 增加了地下水皮肤接触暴露途径的风险评估，皮肤渗透参数来自Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I: Human Health Evaluation Manual (Part E, Supplemental Guidance for Dermal Risk Assessment) 
2021-2-25
1.修改了voc识别错误
2021-4-1
1.修改了皮肤渗透系数数据的调取错误
2021-4-4
1.修改了皮肤渗透系数数据的调取错误
2.修改了氨的koc为3.1
2021-4-7
1.再次修改了皮肤渗透系数数据的调取错误
2021-4-12
1.修改了氨的亨利常数来源
2021-7-6
1.取消了非敏感用地的大部分土壤和建筑参数的单独输入（即参数独立于用地性质）
2021-7-14
1.修改了地下水深度输入错误的报错方式：地下水埋深=毛细管厚度+非饱和层厚度
2021-7-29
1. 将第二类用地下层土壤暴露量计算公式中的中文引号改成英文引号，避免不勾选下层土壤暴露途径时的第二类用地情景下层土壤暴露量显示信息错误，该错误不影响计算结果。
2021-10-12
1. 根据德州风险削减项目修改了序号850之后污染物的理化和毒性参数
2021-10-22
1. 修复了地下水皮肤接触没有风险控制值的bug
2021-12-15
1. 修复了没有地下水皮肤接触暴露参数，但选择该暴露途径会导致无法显示风险控制值的bug
2022-05-31
1. 在更新信息中增加了污染物毒性参数来源
2023-05-21
1. 更新了浙江省筛选值
2024-12-13
1. 修正了非敏感用地皮肤接触暴露量计算的参数问题